|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **型号名称** | **技术指标** | **说明** |
| **1** | 室内无人机定位系统 | 1.1最大通信范围：可满足室内空间表演40米以上 |  |
| 1.2 目标定位精度≤ 10cm |  |
| 1.3 定位方式：UWB |  |
| 1.4 工作环境温度：5~45℃ |  |
| 1.5 控制效果：远程飞机监控 |  |
| 1.6 控制方式：程序控制 |  |
| 1.7 安全控制技术：电子围栏 |  |
| ▲1.8 地面站软件（具有永久使用期限）：(1)支持所有无人机航线碰撞检测，并弹出距离提示框；(2)支持对集群刷固件操作、集群配置、检测、表演、飞行路径模拟、集群健康状态检测、飞行状态实时查看等。 |  |